{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["三明站city缤纷城","下洋体育健身中心","碧湖综合大楼","附件一《灯箱制作规范》","附件二《入口双面立牌制作规范》"],"not_rendered":{"images":22,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"三明站city缤纷城","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,9,0],[2,7,9,7],[10,0,10,4],[12,0,17,0],[12,7,17,7],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[20,8,20,9]]}
[" 三明城投集团熙城物业广告报价清单"]
["项目名称","序号","广告牌位置","图片","尺寸","数量","广告材质和制作工艺\n（灯箱制作规范详见附件一,入口双面立牌制作规范详见附件二）","制作材料品牌范围","制作费用（含税价）单位：元","备注"]
["三明站city缤纷城（自用）",1,"出站台下入口灯箱A-001",null,"165*780cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)","LED:蓝景、丽馨、优源\n电源：华鑫、金手指、明卓\n铝型材：奋安、华银、金美\n电线：太阳、远东、宝胜\nPVC：裕隆、康飞、杉元\n烤漆：塑风、卡特美、超隆\n不锈钢：再辉、奋安、永生\n亚克力：正德、泉美、新宇源"]
[null,2,"出站台下入口灯箱A-002",null,"165*1650cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,3,"出站台下入口灯箱A-003",null,"165*780cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,4,"车库至商场灯箱C-001",null,"165*750cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,5,"车库至商场灯箱C-002",null,"75*530cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,6,"入口双面立牌B-001至B-007-001",null,"60*276cm",7,"钢结构造型烤外户漆双面发光（304#1.2不锈钢板结构表面烤汽车漆，40*40方通骨架满焊焊接\n内容镂空处理背垫进口压克力板，纹理镂空处理背垫进口压克力板）"]
[null,7,"商场入口灯箱D-001至D-006",null,"130*220cm",6,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,8,"线路及控制系统",null,null,1,"线路套管走线独立控制(10KW智能配电柜、华鑫变压器、正泰电气空开20A、正泰时控开关、500m内太阳牌2.5平方线线材、日丰套管、户外采用KBG线管)"]
["小计：",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F10)","v":19}]
["项目名称","序号","广告牌位置","图片","尺寸","数量","广告材质和制作工艺\n（灯箱制作规范详见附件一）","制作材料品牌范围","制作费用（含税价）单位：元","备注"]
["三明站city缤纷城（招租）",9,"商场招租灯箱E-001至E-014",null,"225*680cm",14,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)","LED:蓝景、丽馨、优源\n电源：华鑫、金手指、明卓\n铝型材：奋安、华银、金美\n电线：太阳、远东、宝胜\nPVC：裕隆、康飞、杉元\n烤漆：塑风、卡特美、超隆\n不锈钢：再辉、奋安、永生\n亚克力：正德、泉美、新宇源"]
[null,10,"商场包柱灯箱F-001至F-008",null,"120*180cm",8,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,11,"车库灯箱G-001至G-022",null,"220*630cm",22,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,12,"车库柱子灯箱L-001至L-100",null,"76*155cm",100,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,13,"站台包柱灯箱H001至H-012双面",null,"160*280cm",24,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,14,"线路及控制系统",null,null,1,"线路套管走线独立控制(10KW智能配电柜、华鑫变压器、正泰电气空开20A、正泰时控开关、500m内太阳牌2.5平方线线材、日丰套管、户外采用KBG线管)"]
["小计：",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F13:F18)","v":169}]
["总计：",{"$nulls":4},{"$f":"F11+F19","v":188}]
["公司名称：",{"$nulls":5},"日期："]

{"sheet":"下洋体育健身中心","index":1,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,6,0],[2,7,6,7],[7,0,7,4],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,8,8,9]]}
[" 三明城投集团熙城物业广告报价清单"]
["项目名称","序号","广告牌位置","图片","尺寸","数量","广告材质和制作工艺\n（灯箱制作规范详见附件一）","制作材料品牌范围","制作费用（含税价）单位：元","备注"]
["下洋体育健身中心",1,"停车场入口顶部招租灯箱",null,"460*460cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)","LED:蓝景、丽馨、优源\n电源：华鑫、金手指、明卓\n铝型材：奋安、华银、金美\n电线：太阳、远东、宝胜\nPVC：裕隆、康飞、杉元\n烤漆：塑风、卡特美、超隆\n不锈钢：再辉、奋安、永生\n亚克力：正德、泉美、新宇源"]
[null,2,"停车场入口两侧招租灯箱",null,"220*800cm",2,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,3,"车库柱子灯箱",null,"53*165cm",30,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,4,"车库通道墙面灯箱",null,"220*550cm",3,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,5,"线路及控制系统",null,null,1,"线路套管走线独立控制(10KW智能配电柜、华鑫变压器、正泰电气空开20A、正泰时控开关、300m内太阳牌2.5平方线线材、日丰套管、户外采用KBG线管)"]
["合计：",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F7)","v":37}]
["公司名称：",{"$nulls":5},"日期："]

{"sheet":"碧湖综合大楼","index":2,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,8,0],[2,7,8,7],[9,0,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[10,8,10,9]]}
[" 三明城投集团熙城物业广告报价清单"]
["项目名称","序号","广告牌位置","图片","尺寸","数量","广告材质和制作工艺\n（灯箱制作规范详见附件一）","制作材料品牌范围","制作费用（含税价）单位：元","备注"]
["碧湖综合大楼",1,"停车场入口顶部招租灯箱",null,"225*720cm",1,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)","LED:蓝景、丽馨、优源\n电源：华鑫、金手指、明卓\n铝型材：奋安、华银、金美\n电线：太阳、远东、宝胜\nPVC：裕隆、康飞、杉元\n烤漆：塑风、卡特美、超隆\n不锈钢：再辉、奋安、永生\n亚克力：正德、泉美、新宇源"]
[null,2,"停车场入口两侧招租灯箱",null,"210*800cm",2,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,3,"车库柱子灯箱",null,"53*165cm",50,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,4,"车库柱子灯箱",null,"89*165cm",10,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,5,"车库柱子灯箱",null,"74*165cm",10,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,6,"停车场出口两侧招租灯箱",null,"210*800cm",2,"铝型材卡布灯箱内LED发光(铝合金壁厚1.5mm,背铝塑板或PVC板，画面软膜UV，led灯，芯片工作电压12V，色温9000K，单珠功率1.2W，发光90LM，发光角度175度)"]
[null,7,"线路及控制系统",null,null,1,"线路套管走线独立控制(10KW智能配电柜、华鑫变压器、正泰电气空开20A、正泰时控开关、300m内太阳牌2.5平方线线材、日丰套管、户外采用KBG线管)"]
["合计：",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F3:F9)","v":76}]
["公司名称：",{"$nulls":5},"日期："]

{"sheet":"附件一《灯箱制作规范》","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"附件二《入口双面立牌制作规范》","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}