{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["报价单","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,5],[14,2,14,6],[15,0,15,7],[28,2,28,6],[29,0,29,7],[33,2,33,6],[34,0,34,5],[43,2,43,6],[44,1,44,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,1,49,7],[50,1,50,7],[51,1,51,7],[52,1,52,7],[53,1,53,7],[54,3,54,7],[55,3,55,7],[56,3,56,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3：       三明大厦新增视频监控系统报价单"]
["序号","项目名称","品牌","参数、规格及要求","数量","单位","单价","合价"]
["一、前端设备"]
[1,"200万高清星光级网络枪式摄像机","海康威视浙江大华天地伟业","1. 1/3英寸CMOS Sensor ，1080P Full HD枪型高清网络摄像机；\n2. 水平解像力可以达到1100线；\n3. 红外灯支持智能红外功能，（即smartIR功能）；\n4. 镜头焦距3.6、6、12mm可选；\n5. 彩色最低照度：0.04lx，黑白最低照度：0.02lx；\n6. 支持在IE浏览器下，具有镜像功能、透雾设置、数字降噪设置、强光抑制设置、录像计划设置、抓拍图片设置、感兴趣区域（RIO）设置；\n7. 配置保存获取功能：应支持对摄像机参数\n8. 摄像机集成100M以太网自适应电口适应各种网络环境接入，网口防浪涌冲击，浪涌抗扰度值符合GB/T17626.5-2008规定；\n9. 满足长时间容忍±25％电压波动范围；\n\n10. 支持三码流套餐：主码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为3Mbps；子码流分辨率为1920×1080，帧率为25帧/s，码率为1Mbps；第三码流分辨率为720×576，帧率为25帧/s，码率为1Mbps；\n11. 支持认证模式设置选项，且WEB认证具有basic和digest两种设置选项；\n12. 感兴趣区域（ROI）设置：企业提交技术文件：在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8块，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告；\n\n13. 适用-30～60℃温度环境气候工作；\n14. 支持IP66防护等级；\n",24,"台"]
[2,"摄像机支架","海康威视浙江大华天地伟业","筒机通用支架\n",24,"台"]
[3,"200万高清星光级网络半球型摄像机","海康威视浙江大华天地伟业","1. ≥1/2.7英寸CMOS传感器，镜头焦距2.8/4mm/6m 可选\n2. 提供DC12V电源输入口\n3. 最低照度：彩色：≤0.005lx，黑白：≤0.0005lx\n4. 支持智能红外功能，红外补光距离≥30米\n5. 支持网络自适应，在丢包率为25%的网络环境下可正常显示监控画面\n6. 应支持H.265、H.264、MJPEG编码协议\n7. 网线传输距离检验：设备与客户端之间用300米超五类线非屏蔽网线，可正常显示监视画面\n8. 具备区域入侵、越界入侵、人脸抓拍、客流统计等智能功能\n9. 支持在DC 12V±35%范围内供电\n10. 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告\n11. 适用-35～60℃温度环境气候工作； IP68防护等级\n",47,"台"]
[4,"200万网络高清球机","海康威视浙江大华天地伟业","1. ≥1/2.9 inch CMOS图像传感器，支持MJPEG、H.264、H.265编码格式，焦距范围：5.2~114.4mm，F1.5电动变焦镜头，22倍光学变倍\n2. 红外作用距离500m\n3. 满足在定额电压的85%至110%的供电条件下，可正常工作， \n4. 彩色最低照度≥0.01Lx，黑白最低照度≥0.001Lx \n5. 宽动态自动切换：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间切换\n6. 支持认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项\n7. 支持守望、定时启动、断电记忆、区域遮盖、字符叠加（OSD）、自动定位、信息上传等功能\n8. 支持在广域网环境下使用时，主动发包动作以实现NAT穿越；\n9. 支持动态域名解析（DDNS）功能，以实现在广域网环境下链接到联网系统\n10. 支持人脸抓拍、客流量统计\n11. 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登陆和访问摄像机，提升安全性\n12. 适用于-45～70℃温度环境气候工作，满足IP68外壳防护等级\n",1,"台"]
[5,"电梯专用200万半球网络摄像机","海康威视浙江大华天地伟业","1. ≥1/2.9英寸CMOS传感器，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议，镜头焦距2.8/4mm/6m 可选\n2. 彩色最低照度：0.001lx，黑白最低照度：0.0001lx \n3. 支持在DC 12V±35%范围内供电\n4. 宽动态自动切换：在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间切换，提供公安部检测机构产品专业认证测试报告\n5. 支持在IE浏览器下，具有镜像功能、透雾设置、数字降噪设置、录像计划设置、抓拍图片设置\n6. 支持三码流，主码流1920×1080@25fps，子码流1280×720@25fps，第三码流720×576@20fps\n7. 支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量\n8. 支持认证模式，且WEB认证具有basic、digest和无三种选项，具提供公安部检测机构产品专业认证测试报告\n9. 支持网络自适应，在丢包率为25%的网络环境下可正常显示监控画面 \n10. 适用-35～60℃温度环境气候工作，防护等级IP66\n\"\n",3,"台"]
[6,"电梯网桥","海康威视浙江大华天地伟业","3.5km 距离传输时，有效吞吐率大于100Mbps\nInfoSync/Systemguard/Watchdog机制使系统运行更稳定\n使用TDMA技术有效解决室外点对多点隐藏节点问题\n支持237个频段 4920～6100MHz\n可自由选择频带宽度 5M/10M/20M/40M\n可对各个接口进行发送和接收控制\n有线、无线层都可实现VLAN划分\nAC管理胖瘦一体化，管理更方便\n适应各类网络摄像机、NVR等高突发数据传输",3,"对"]
[7,"24口接入POE交换机","华为、H3C、锐捷","24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机",3,"台"]
[8,"16口接入POE交换机","华为、H3C、锐捷","16口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机",1,"台"]
[9,"8口接入POE交换机","华为、H3C、锐捷","8口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机",2,"台"]
[10,"弱电机柜","国产","(1)1、名称：机柜\n(2)2、规格：12U弱电间机柜",3,"个"]
[11,"室外防水安防箱","国产","(1)室外防水安防箱（定制）\n(2)400*300*500内置空气开关、排插",3,"个"]
[12,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二、中心机房设备"]
[1,"NVR网络录像机","海康威视浙江大华天地伟业","1. 具有高稳定性，采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行 \n2. 应支持上限不低于2个HDMI接口、 1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口，提供国家职能机构检测报告\n3. 应支持上限不低于1个eSATA接口\n4. 应支持上限不低于1个DC12V电源输出接口； \n5. 应支持上限不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口， \n6. 应支持上限不低于1对音频输入/输出接口；应支持上限不低于16路报警输入/4路报警输出接口；应支持上限不低于1个RS232、1个RS485接口；应支持上限不低于3个USB接口，\n7. 应支持接入和转发能力均支持上限不低于320M带宽码流\n8. 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入， \n9. 支持H.265、H.264协议摄像机接入；支持第三方H.265摄像机以H.265协议接入并预览H.265格式实况、回放录像， \n10. 应支持1200W、4K及以下分辨率的 IPC接入、存储及解码预览；\n11. 应该支持3/4/5/7/9/10/12/16/32走廊分屏预览模式；应支持1/2/3画面的走廊模式回放\n12. 应支持通道互换功能，可直接拖动图像解绑通道顺序后再根据实际需要绑定NVR新的通道顺序\n13. 应支持不低于三种语音对讲功能：如可通过NVR客户端与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR本机与本机下的IPC进行双向语音对讲；可通过NVR客户端与本机进行双向语音对讲\n14. 应支持一键添加IPC出图像，自动修改IPC的IP地址；应支持指定网段所搜添加IPC、应支持对接入的IPC进行带宽检测，可查看IPC的总带宽，应支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码、OSD、运动检测等\n15. 应支持接入200万1080P（4Mbps）摄像机情况下，开启智能编码高级模式，摄像机主码流可降至1M，画面无明显差异， \n16. 应支持手机客户端（兼容安卓和苹果系统）、IPAD客户端、PC客户端远程访问",3,"台"]
[2,"55寸拼接屏","海康威视浙江大华天地伟业","1. 屏幕尺寸55寸，LED光源；\n2. 分辨率：1920×1080\n3. 双边拼缝≦3.5mm\n4. 水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178° \n5. 亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1\n\n",4,"台"]
[3,"4路解码器","海康威视浙江大华天地伟业","1. 一个接口最大支持同时解码1路800W@30、或4路1080P@30，或9路720P@30，或16路D1实时解码\n2. 支持通过客户端软件或IE浏览器对接入的视频图像进行1/2/3/4/6/7/9/16画面分割显示\n3. 支持通过客户端软件或IE浏览器将任意一个视频分割画面调整为全屏显示\n4. 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出口拼接显示，可支持1*2、2*2拼接显示\n5. 支持单路监视、回放图像画面信息无明显的缺损/物体移动时图像边缘无明显的齿状、拉毛、断裂等现象\n6. 支持通过客户端软件将输入的视频图像轮巡输出显示\n7. 支持通过客户端软件进行场景设置并切换输出显示\n8. 支持解码H.265、H.264等编码格式\n9. 支持不少于4路本地DVI信号输出接口\n10. 支持电源电压在AC220V±10%范围内变化时，设备能正常使用",1,"台"]
[4,"综合管理平台","海康威视浙江大华天地伟业","1. 设备应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动\n2. 应支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK）\n3. 应支持扩展2块解码卡，单解码卡支持6个HDMI输出口 \n4. 应支持不低于16个SATA3.0磁盘接口，单个接口最大支持8TB硬盘\n5. 应支持不低于2个2.5G miniSAS存储扩展接口，最大可扩展至48盘位 \n6. 应支持双电源冗余，支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护\n7. 应支持不低于4个10/100/1000M自适应网口，2个光传输接口 \n8. 应支持不低于24路报警输入接口、8路报警输出接口\n9. 应支持不低于1个eSATA存储扩展接口 \n10. 应支持PWR电源键，RST复位键\n11. 解码能力、带宽性能、设备接入、多客户端应用\n12. 应支持不低于512M音视频码流接入和存储，支持384M音视频码流转发 \n13. 应支持不低于1000台设备接入 2000路通道接入 支持2000路云端设备通道接入\n14. 支持H.264 、H.265编码视频的实况查看、录像回放、解码上墙\n15. 应支持手机、PAD移动客户端访问，支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能，可兼容iOS、Andriod系统\n16. 应支持注册用户数不低于1000个  \n17. 应支持同时登陆100个用户，且支持用户登录状态显示\n",1,"套"]
[5,"拼接屏支架","海康威视浙江大华天地伟业","定制",4,"套"]
[6,"拼接屏底座","海康威视浙江大华天地伟业","定制",1,"套"]
[7,"4T监控专用硬盘","浙江大华西部数据海康威视"," 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3",24,"块"]
[8,"操作台","英谷、卓远、神州","2联",1,"套"]
[9,"网络机柜","安挚、图腾、大唐电信","规格：42U:600*600*2000（含箱体、空开、开关电源等）",1,"套"]
[10,"管理电脑（含管理软件）","HP、联想、戴尔","(2)CPU:I3-7100\n(3)内存：4GB\n(4)硬盘容量：500G\n(5)19.5英寸显示器",1,"台"]
[11,"核心交换机","华为、H3C、锐捷","1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n2、★交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n3、要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n5、★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；\n7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。\n8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；\n9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供功能截图并加盖投标人公章；\n10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n11、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网截图证明并加盖投标人公章；\n12、考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。\n13、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告并加盖投标人公章；\n14、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖投标人公章；\n15、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标人公章；\n16、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件，并加盖招投标人公章；\n\n\"\n",1,"台"]
[12,"单模千兆光模块","海康威视、浙江大华、锐捷","千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km",6,"个"]
[13,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
["三、机房不间断电源"]
[1,"UPS主机","科士达、  海瑞弗、山特","1、单进单出，10KVA，高频双变换在线式设计\n2、DSP全数字化控制，整机效率：可接入各种燃油发电机\n3、UPS输入电压范围（单相）:120-275Vac,频率范围:40HZ-70Hz,功率因数≥0.99；UPS输出电压范围：220Vac（± 1%），输出功率因数：≥0.8\n4、具有静态电子旁路开关、直流启动、开机自诊断、输出过载、输出短路、逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能、风扇智能调试设计\n5、电池电压：±96、±108、±120Vdc；（16/18/20节可调）\n6、采用智能充电方式，具备ECO运行模式，降低用户使用成本\n7、具有LCD+LED双重显示，配有RS232通信接口、SNMP卡（选配）\n",1,"台"]
[2,"铅酸蓄电池 ","科士达、  海瑞弗、山特","1、电池续航时间≥0.5小时。\n2、电池与UPS主机为同一品牌，电池与UPS为同一制造商，采用非OEM或ODM形式，拥有自主生产和污染物排放能力。\n3、蓄电池采用阻燃材料符合GB/T19638.2-2005标准,具备防漏液能力，应能从根本上完全阻断漏液给电池本身及整个机房设备带来火灾风险。\n\n",16,"节"]
[3,"电池柜","科士达、  海瑞弗、山特","电池柜尺寸(长×宽×高)：780*470*1190（参考尺寸）",1,"套"]
[12,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
["四、线材及辅材部分"]
[5,"网络线","爱普华顿、普天天纪、康普、春天","六类网络线",5500,"米"]
[6,"电源线","爱普华顿、普天天纪、康普、春天","RVV3*1.5",1500,"米"]
[8,"6芯单模光纤","爱普华顿、普天天纪、康普、春天","6芯，单模",1200,"米"]
[9,"光纤配件","国标","含光纤熔接、熔接盒、耦合器、尾纤、光纤跳线等相关光纤配件辅材",1,"项"]
[10,"15米HDMI高清跳线","国标","15米HDMI高清跳线",4,"条"]
[11,"管材","国标","PVC",5200,"米"]
[12,"辅材","国标","含水晶头，电源插排，扎带，网络跳线，护套管等",1,"套"]
[13,"设备安装及人工费","国产","安装费，调试费",1,"项"]
[12,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
["A","合计：一+二+三+四",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
["B","税金9%",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]
["C","总计",{"$nulls":5},0]
["备注 1、 中标后，比选人不予调整工程量，该报价为总价包干合同，不予调整，请各投标人"]
["  自行考虑风险系数。"]
[null,"2、中标人必须负责将施工的监控系统接入公安系统。"]
[null,"3、检测报告、原产地证明材料在进场随货提供。"]
[null,"4、海康威视、浙江大华、天地伟业三个品牌的核心参数必须不低于以上标准要求，"]
[null,"投标人可根据海康威视、浙江大华、天地伟业品牌自行调整参数并报价。"]
[null,"5、本次项目的产品均应是工业级产品，不接受分销的产品。"]
[{"$nulls":3},"投标单位（盖章）："]
[{"$nulls":3},"法定代表人（签字）："]
[{"$nulls":3},"                               年    月     日"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}