{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                        项目名称：PA机器采购 "]
["序号","品名","规格及标准","规格及标准","品牌","图片","数量","单价","金额"]
[]
[]
[1,"大理石晶面机","电压：220V\n功率：2.5HP                       工作宽度：430MM \n转速：175转/分钟                       重量：68kg                          电源线长：11.8m","1. 底盘铸铝合金一体成型永不生锈，加固了产品的耐用性 \n2.手柄盖采用特材料可防漏电，增加电压电流显示表。   \n3.电机使用寿命更长、更安静平稳、耐高温、防腐。    \n4.圆齿采用了铝合金压注一体成型，更坚固。\n5.水箱更时尚，固定更牢靠，增加浓缩清洁剂喷壶位，刷盘挂扣。\n6.由原来 4 寸升级为大型 6 寸行走轮，防滑、耐磨、静音。",null,null,1]
[2,"干泡地毯机+电子打泡箱","电压：220V                  功率：1000W\n转速：150RPM\n重量：43KG\n底盘直径：17\"                                  底盘厚度：4.6mm\n电源线长：10M                         包装尺寸：580*470*1200mm","1. 底盘铸铝合金一体成型永不生锈，加固了产品的耐用性 \n2.手柄盖采用特材料可防漏电，增加电压电流显示表。   \n3.电机使用寿命更长、更安静平稳、耐高温、防腐。    \n4.圆齿采用了铝合金压注一体成型，更坚固。\n5.水箱更时尚，固定更牢靠，增加浓缩清洁剂喷壶位，刷盘挂扣。\n6.由原来 4 寸升级为大型 6 寸行走轮，防滑、耐磨、静音。",null,null,1]
[3,"（双速）多功能擦地机","电压:220V~50HZ\n功率: 2000W\n转速: 140/290rpm \n电源线长： 13m  \n底盘直径: 17”\n重量: 52KG                               包装尺寸：580*470*1200mm","特点：直排式散热设计机头产生的热量迅速能散开，操作简单、平移性好。洗地、抛光一机两用。",null,null,1]
[4,"高速抛光机","电压：220V                         功率:1500W\n转速：1500RPM\n底盘：20\"                       电源线长：11.8m\n无吸尘装置","特点：金属主架耐用，防碎胶质手柄坚固又防止漏电。",null,null,1]
[5,"15L吸尘器","容量：15L\n电压：220V\n功率：1400W\n噪音：58dB\n真空度：22kPa\n气流量：35L/S                               软管长度：210cm                               电源线长度：10M                   包装尺寸：520*450*445mm","静音设计，内置电线，\n三层过滤系统，可万向移动\n外形美观，轻巧，吸力强劲。",null,null,10]
[6,"吹风机","风量：110、130、160m3/min\n电压:220V\n功率:1000W\n重量：17KG\n带移动轮子                    (噪音：65分贝）                          包装尺寸：560*484*610mm","外观设计美观大方，安全耐用，前置式手提设计，更设有伸缩拉杆移动方便，大鼓风双涡轮，产生更大空气流量，提高工作效率，三档位调速，满足不同环境需要适合各类场所使用。",null,null,6]
[7,"70L吸水机","容量：70L\n电压：220V\n功率：2400W\n噪音：80dB\n真空度：26kPa\n气流量：105L/S                                                             电源线长度：10M                           包装尺寸：590*520*960mm","超大吸水马达                                 不锈钢桶身                              ",null,null,1]
[8,"全自动地毯抽洗机","滚刷转速 1400rpm/min\n滚刷马达 240W\n滚刷宽度 43cm\n吸水马达 2pcs*1200w\n吸水扒宽度 46cm\n滚刷高度 按需调节\n清水箱容量 40L\n污水箱容量 48L\n喷咀 7pcs\n电源线长 18m\n重量 50kg","洗地毯、吸污水、洗沙发、三合一功能、高效、操作轻便。",null,null,1]
[9,"手提抛光机","电源：单相交流220V50Hz\n额定输入功率：1200W\n额定电流：5.8A\n转速：1000~3000转/分\n重量：3.9kg                              包装尺寸：490*200*120mm",{"$nulls":3},3]
[10,"扫地机","白云A70手推式无动力\n清洗宽度：920mm\n尘箱容量：40L\n产品重量：23KG",{"$nulls":3},1]
[11,"驾驶式洗地机","清洗宽度：56cm/吸水宽度：92cm/整机尺寸：140*63*112cm/清水箱：70L/污水箱：83L/整机质保1年",{"$nulls":3},1]
[12,"全自动洗地机","特洁Swingo760B，\n理论工作效率(m2/h)：1290\n工作宽度(cm)：43\n刮条宽度(cm)：69\n清水箱(L)：40\n污水箱(L)：40\n尺寸(mm)长x宽x高：116×47.5×119.5",{"$nulls":3},1]
[13,"单擦机","特洁Ergodisc 165单擦机\n工作宽度：43厘米/ 17英寸\n重量：42公斤（含5公斤可移铁块重量）\n转速：165转/分\n功率消耗：1100瓦（w）\n电压：220-230伏/50赫兹\n主电源线：15米\n噪音：57分贝",{"$nulls":3},1]
[14,"高压清洗机","AR747冷水\n工作压力（可调）：160帕\n水流量：540升/小时\n高压管长度：10米\n电压：220v/50hz\n马达转速：2800转/分钟\n最大进水温度：60摄氏度\n电线长度：5米\n重量：32 公斤\n体积：39*38*90厘米",{"$nulls":3},1]
[15,"高压清洗机","冷水\n移动方式：轮式拖动式\n喷射压力：11Mpa\n射程：5m\n水量：490L/h\n规格：35*31.5*90.4cm",{"$nulls":3},1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}