{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["材料汇总"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"材料汇总","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[33,0,33,3],[34,0,34,3],[35,0,35,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["砂、碎石、砖"]
["序号","材料名称","规格","单位","数量","单价"]
[]
[1,"本色卵石","","t",30]
[2,"河砂",null,"m3",{"v":546.126,"d":"546"}]
[3,"黑色砾石","Φ10-15","m3",{"v":25.878,"d":"26"}]
[4,"机制砂",null,"m3",{"v":49.93899999999999,"d":"50"}]
[5,"机制砂","用于回填、垫层","m3",{"v":13659.938999999998,"d":"13660"}]
[6,"净干砂（机制砂）",null,"m3",{"v":1064.3120000000001,"d":"1064"}]
[7,"矿渣",null,"m3",{"v":110.872,"d":"111"}]
[8,"砾石","Φ5-10","m3",{"v":23.271,"d":"23"}]
[9,"砾石（级配）",null,"m3",{"v":51.713,"d":"52"}]
[10,"烧结煤矸石多孔砖","190×190×90 MU10","块",{"v":3165.362,"d":"3165"}]
[11,"烧结煤矸石多孔砖","190×90×90  MU7.5","块",{"v":11518.746,"d":"11519"}]
[12,"烧结煤矸石普通砖","240×115×53","块",{"v":509431.003,"d":"509431"}]
[13,"深灰色机制砾石","Φ5-20","m3",{"v":31.028,"d":"31"}]
[14,"深灰色砾石","Φ10-15","m3",{"v":10.898,"d":"11"}]
[15,"生石灰",null,"kg",{"v":9424.098,"d":"9424"}]
[16,"石屑",null,"m3",{"v":1311.368,"d":"1311"}]
[17,"水泥多孔砖","240×115×90  MU7.5","块",{"v":7537.057,"d":"7537"}]
[18,"水泥实心砖","240×115×53 MU10","块",{"v":256698.125,"d":"256698"}]
[19,"碎石","Φ20-40","m3",{"v":390.385,"d":"390"}]
[20,"碎石","Φ40以上","m3",{"v":122.664,"d":"123"}]
[21,"碎石","Φ5-10 （细石）","m3",{"v":17.608,"d":"18"}]
[22,"碎石","Φ5-40","m3",{"v":5584.652,"d":"5585"}]
[23,"碎石","Φ5-80","m3",{"v":60.116,"d":"60"}]
[24,"碎石（级配）",null,"m3",{"v":2354.505,"d":"2355"}]
[25,"碎石现场","Φ≤40","m3",{"v":189.628,"d":"190"}]
[26,"天然中砂",null,"m3",{"v":340.189,"d":"340"}]
[27,"细砂",null,"m3",{"v":10.036,"d":"10"}]
[28,"植草砖 无筋","150×300×70","m2",{"v":1832.747,"d":"1833"}]
[29,"中(粗)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3",{"v":108.036,"d":"108"}]
[30,"中(细)砂","损耗2%+膨胀1.18","m3",{"v":817.088,"d":"817"}]
["报价单位：（公章）"]
["报价人及联系方式："]
["日期："]