{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["材料汇总"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"材料汇总","index":0,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[27,1,27,2],[28,0,28,2],[28,3,28,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[30,0,30,2],[30,3,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["混凝土"]
["序号","材料名称","规格","单位","数量","单价"]
[]
[1,"预拌非泵送普通混凝土","C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":1552.636,"d":"1553"}]
[2,"预拌非泵送普通混凝土","C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":142.541,"d":"143"}]
[3,"预拌非泵送普通混凝土","C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":2181.411,"d":"2181"}]
[4,"预拌非泵送普通混凝土","C20(42.5) 碎石5~16mm","m3",{"v":326.219,"d":"326"}]
[5,"预拌非泵送普通混凝土","C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":18.072,"d":"18"}]
[6,"预拌非泵送普通混凝土","C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":3716.026,"d":"3716"}]
[7,"预拌非泵送抗渗混凝土","C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":72.688,"d":"73"}]
[8,"预拌非泵送抗渗混凝土","C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm","m3",{"v":55.401,"d":"55"}]
[9,"预拌非泵送抗渗混凝土","C25P8(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":4.338,"d":"4"}]
[10,"预拌非泵送抗渗混凝土","C25P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":99.696,"d":"100"}]
[11,"预拌非泵送普通混凝土","C30(42.5)  砂子4.75mm","m3",{"v":4.723,"d":"5"}]
[12,"预拌非泵送普通混凝土","C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":16.756,"d":"17"}]
[13,"预拌非泵送普通混凝土","C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":442.415,"d":"442"}]
[14,"预拌非泵送抗渗混凝土","C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm","m3",{"v":4.586,"d":"5"}]
[15,"路面抗折混凝土","4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm","m3",{"v":89.243,"d":"89"}]
[16,"50厚6mm粒径C20彩色强固透水混凝土","50厚6mm粒径C20彩色强固透水混凝土","m3",{"v":14.059,"d":"14"}]
[17,"6mm粒径C20彩色强固透水混凝土","6mm粒径C20彩色强固透水混凝土","m3",{"v":38.744,"d":"39"}]
[18,"预拌非泵送基准大孔透水混凝土","C20(42.5) 碎石5~16mm","m3",{"v":149.845,"d":"150"}]
[19,"预拌泵送水下混凝土","C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度180-220mm","m3",{"v":24.909,"d":"25"}]
[20,"预拌泵送普通混凝土","泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm","m3",{"v":13.706,"d":"14"}]
[21,"预拌泵送普通混凝土","泵送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm","m3",{"v":55.43,"d":"55"}]
[22,"预拌泵送普通混凝土","泵送100m以下 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm","m3",{"v":7.648,"d":"8"}]
[23,"预拌泵送普通混凝土","泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm","m3",{"v":269.112,"d":"269"}]
[24,"粉煤灰",null,"kg",576313]
[25,"小计",null,"m3",{"v":9300.203999999998,"d":"9300"}]
["报价单位：（公章）"]
["报价人及联系方式："]
["日期："]